命令

ABCEND

A：电机状态

1：前进 2：后退 3：右转 4：左转 5：停止 0：无状态

B：机械臂抓点

3个抓点： 1：直压点 2：左压点 3：右压点 0:：无状态

C：速度

5个档位:

max:5 min : 1

123END：

以3档位速度前进，并且抓取2点

010END

保持原有状态下，单独抓取1点